|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\PC-48\Desktop\Резервная_копия_зса логотип новый письма.jpg  Бесплатный номер: 8-800-550-7377  (3513) 265-005 факс: 265-005  sp.agregat@zavodsa.ru www.zavodsa.ru | ООО “Завод СпецАгрегат”Россия,456304, г.Миасс, ул.8 Июля 10а,  Производственная площадка :г.Миасс, Объездная дорога 2/17  ИНН 7448069375, КПП741501001  р/с 40702810872090107345 в Отделении №8597  Сбербанка России г. Челябинск к/с 30101810700000000602  БИК 047501602 ОГРН 1057422041005 |

Технические характеристики промышленной продукции

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование промышленной продукции: Автомобиль бортовой 545313 на шасси УРАЛ 4320 | |
| Наименование показателей | Значение |
| Технические условия | Автомобиль бортовой 545313 на шасси УРАЛ 4320 |
| Технические условия ТУ 29.10.41.110-021-75446802-2019  «Автомобиль бортовой модель 021-СА и ее модификации » |
| Сборочный чертеж | 545313(У)-00.00.000 СБ Автомобиль бортовой |
| Суммарная мощность электроэнергии, выдаваемая электрической системой одновременно, кВТ | 100 |
| Наименование параметра | Значение |
| 1. Тип шасси | УРАЛ 4320-4951-82 |
| 1. Полная допустимая масса, кг, не более | 22500 |
| 1. Распределение нагрузки на дорогу, кг, не более: |  |
| -через шины передних колес | 6500 |
| -через шины колес задней тележки | 16000 |
| 1. Ёмкость топливного бака, л., не менее | 300 |
| 1. Кабина | бескапотная, металлическая, двухдверная, расположенная за двигателем |
| 1. Запас хода автомобиля полной массы, км, не менее | 600 |
| 1. Колесная формула | 6х6 |
| 1. Двигатель, тип, мощность | ЯМЗ-53653 |
| 1. Мощность двигателя, л.с. | 175/238 |
| 1. Экологический класс | 5 |
| 1. Максимальная скорость | 90км/час |
| 1. Шины | КАМА-1260  ИД-П284, ОИ-25  1200х500-508, 425/85 R21, 156, F, G, J |