## Снегопогрузчик лаповый СЛП-206МУ-01

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель**  | **СЛП-206МУ-01****Механический привод** |
| Тип шасси | Специальное, высокой проходимости с двумя ведущими мостами |
| Колесная формула | 4х4 |
| Кабина | Металлическая, с панорамным остеклением |
| Сиденье водитея | Подрессоренное, регулируется по высоте и наклону спинки |
| Дополнительные фонари освещения | Расположены на крыше кабины, позволяют работать в темное время суток |
|  |  |
| Двигатель |
| Модель | Д-245.9Е2 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 100 (136) |
|  |  |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая |
| Трансмиссия  | Механическая |
| Привод на рабочие органы  | Механический |
| Рабочие характеристики |
| Расчетная производительность, м3/ч | 350 |
| Скорость рабочая ,км/ч | 0,18-8 |
| Скорость транспортная ,км/ч | 30 |
| Ширина рабочей зоны снегоочистки, м | 2,6  |
| Высота убираемого слоя снега ,м | 1,1  |
| Высота погрузки, м | 4,4 |
| Вылет транспортера ,м | 4,2 |
| Снаряженная масса снегопогрузчика, кг | 6200 |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ),мм | 10800х2660х3600 |